SCP TOROSSIAN
	site Bouchayer-Viallet - 155 cours Berriat - 38000 GRENOBLE
	Fax.: 04 76 96 86 80
	internet: grenoble-encheres.com  Courriel: contact@102030.fr
	N° intracommunautaire : FR87443409529- N° Siret : 44340952900015
	Résultat de la vente ZEPHYRIN	du	mardi 31 janvier 2012 à l’étude
	Ordre	Désignation	Enchères
	10	IMPORTANT LOT DE MATERIELS (VOIR DETAIL DU LOT 10 ci après annexé).  Vente sur désignation. A enlever sur 	54 200
	Seyssinet
	20	IMPORTANT LOT DE MATERIELS (VOIR DETAIL DU LOT 20 ci après annexé).  Vente sur désignation, à enlever sur 	70 000
	Echirolles
	21	1 ensemble de passerelles en métal orange comprenant : - 5 en 4,2 m / - 1 en 3 m / - certaines avec rallonges de 	3 400
	passerelles. Vente sur désignation, à enlever sur Echirolles
	30	1 grue à tour POTAIN  / type H20/14CDM, n° 68244, (1991?), flèche de long. 50 m, haut. sous crochet 33,6 m, capacité 	15 000
	2t3 à 50m / 18 contrepoids de 3 T / 2 contrepoids de flèche (au sol) / 2 paires de chaines de grue à 2 brins + 1élément de
	 tour à Voreppe. Vente sur désignation, à enlever sur Chirens
	31	IMPORTANT LOT DE MATERIELS (VOIR DETAIL DU LOT 31 ci après annexé).  Vente sur désignation, à enlever sur 	38 000
	Chirens
	40	1 grue à tour POTAIN / type H30/23C, flèche de 50 m, avec 22 contrepoids béton de 3 T, haut. sous crochet environ 36 m,	35 000
	 capacité en bout de flèche 3,4 T à 50 m / 2 paires de chaines de grue à 2 brins / valorisée avec l'élément  de flèche 
	rouge (et Légèrement jaune) de 5m et 1 rallonge de contre-flèche jaune se trouvant au dépôtNB:  LA VENTE DE LA 
	GRUE NE COMPORTE PAS LE SYSTEME DE VISION NOCTURNE NI LE SYSTEME D'INTERFERENCE DE GRUES. 
	Vente sur désignation, à enlever sur Annecy
	41	IMPORTANT LOT DE MATERIELS (VOIR DETAIL DU LOT 41 ci après annexé).  Vente sur désignation, à enlever sur 	76 500
	Annecy
	42	2 passerelles en métal gris/orange de 6 m / certaines avec rallonges de passerelles. Vente sur désignation, à enlever sur	2 000
	 Annecy
	50	1 grue à tour POTAIN / type MD310B, année déclarée 2004, flèche de long. 70 m, haut. sous crochet 37,10 m avec 22 	170 000
	contrepoids de 5 T et 2 d'environ 2 T  charge maxi. 12T, capacité en bout de flèche 2,65 T (avec les 2 éléments de flèche
	 de 5m se trouvant à Voreppe) Vente sur désignation, à enlever sur Romans
	52	1 ensemble de banches métalliques SATECO rouge, haut. 3 m, comprenant : / - 26 panneaux en 2,4 m /  - 6 panneaux en 	50 000
	1,2 m /  - 4 panneaux en 0,9 m / - 4 panneaux en 0,6 m / - 4 panneaux en 0,5 m / - 4 panneaux en 0,4 m / - 4 panneaux en 
	0,3 m / 1 ensemble de rehausses de banche SATECO haut. 0,75 m comprenant : / - 26 en 2,4 m / - 6 en 1,2 m / - 4 en 0,9 
	m / - 4 en 0,6 m  / - 4 en 0,5 m / - 4 en 0,4 m / - 4 en 0,3 m / et accessoires. Vente sur désignation, à enlever sur Romans
	53	3 passerelles en métal gris/orange de 6 m / 2 passerelles en métal gris/orange de 4 m / certaines avec rallonges de 	3 600
	passerelles. Vente sur désignation, à enlever sur Romans
	60	1 portail coulissant en métal jaune de long. environ 6 m  / 1 container maritime en  métal bleu d'environ 2x2x2m, n° 	3 000
	060723266 / 1 bungalow gris/bleu de 6m à usage de bureau avec climatiseur WINDO / 1 coffret électrique pied de grue 
	rouge Z200 à 7 prises / 1 coffret électrique rouge Z520 / 1 lot d'environ 70 pinces MAG / 1 benne à béton conique de 1000 
	L / 45 étais oranges renforcés de 1,7m / 2 bennes mobiles SECATOL jaunes type PP75 de 500 L / 1 lot de tour 
	d'étaiement galva. comprenant : / - 9 échelles / - 9 croisillons / - 4 vérins de tête / - 7 fourches. Vente sur désignation, à 
	enlever sur Grenoble
	70	1 portail coulissant en métal jaune de long. 6 m / 1 coffret électrique de chantier de répartition en métal rouge n° Z10 / 1 	2 800
	coffret électrique comptage en fibre de verre beige n° Z8 / 1 coffret électrique de chantier rouge à 7 prises / 3 floquettes 
	métalliques de 6 m / 3 plots en béton cylindriques pour floquette / 1 container maritime en métal bleu de 2x2x2m n° 
	060723285 / 1 lot d'une vingtaine de grilles de cloture galvanisées et plots. Vente sur désignation, à enlever sur Rives
	80	31 grilles galvanisées de clôture de 3x2m et plots / 1 coffret électrique de chantier en métal rouge n° Z80 à 7 prises / 1 	4 900
	coffret électrique de comptage DEPAGNE en fibre de verre beige, n° Z25, contenant 1 différentiel / 1 bungalow en métal 
	bleu et gris vestiaire, ouvrant par 1 porte et 1 fenêtre, n° Z017 de long. 6 m / 1 bungalow réfectoire, n° Z039 en métal bleu 
	et gris ouvrant par 1 porte 1 fenêtre / 10 floquettes métalliques de long. 6 m / 10 blocs en béton cylindriques pour floquette
	 / 1 portail à 2 vantaux en métal laqué jaune d'environ 3x2m / 45 pinces de garde-corps et potelets / 42 pinces MAG / 40 
	planches rouges pour potelets. Vente sur désignation, à enlever sur Aix Les Bains
	90	16 floquettes métalliques de haut. 6 m . 16 blocs cylindriques en béton pour floquette / 1 armoire électrique de comptage,	4 600
	 n° Z01 et 1 des 2 cables électriques alimentant le coffret Z200 /  1 portail en métal laqué jaune à 2 vantaux de 3 m / 1 
	coffret électrique de répartition rouge, n° Z200, équipé de 4 différentiels / 1 coffret électrique en métal rouge n° Z220 et 1 
	des 2 cables électriques reliant les coffrets Z200 à Z220 / 1 coffret électrique en métal rouge Z90, équipé de 6 prises 
	NB sont exclus de ce lot: les 2 petits coffrets gris fixés sur le coffret rouge et l'un des cables électriques supporté par les 
	floquettes. Vente sur désignation, à enlever sur La Roche sur Foron